固定列与计算机间通讯协议V5版本
修改记录

	时间
	版本号
	说明

	2020-4-21
	V5.0
	重新优化固定列与计算机间通讯协议。保持兼容。

	2022-2-6
	V7.6
	增加通道相机下区发送给上区的状态码显示。

	2022-3-26
	V7.7
	修改0xD1的固定列给计算机状态码协议。

	2022-3-31
	V7.7
	增加获取故障状态列信息（可以做心跳支持）。

	2022-5-22
	V80
	发送给计算机的当前位置信息，用%进度。

	2022-6-20
	V82
	增加机器人适配协议。

	2022-7-31
	V83
	增加获取某列当前位置的协议。


帧结构（保持兼容）
采用RS485的半双工信道。介质分配方式为CSMA/CA。服务器端计算机在发送数据前需要侦听信道2ms。如果信道空闲可以发送数据，否则等待一个随机时间后再次侦听信道2ms，，，循环10次发送不成功则失败。
通信波特率为9600bps，8个数据位，1个地址/数据位，2个停止位。当地址/数据位为1时表示给字节为地址，为0表示该字节是数据。
固定列每收到一帧后，目的地址在效验正确后应给予应答：0xBB＋STATE（STATE是该区密集架的状态吗），否则不应答。STATE状态码的意义：0表示静止，1表示该区密集架已处于活动中。计算机应检查该状态码，如处于活动中，那么上次发送的命令除停止命令外其它的命令都不会得到执行，因而需要等待后在发送。只有返回的状态码为0时才表示命令得到了执行。
为确保通信的可靠，建议计算机发送数据前发送2～3个地址/数据位为0的0x77这样的垃圾数据。目的是将可能的接受区状态拉回到准备接受的状态。

计算机地址固定为0xFE，温湿度上传的目的地址固定为0xFC。
计算机→固定列
计算机发送的帧格式如下：     
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	N   byte
	1byte
	1byte

	目的地址
	0xAA
	源地址
	帧长度N
	数据
	和校验
	0xEE


目的地址：是目的区号。对目的区号地址发送的帧均有“0xBB ，当前状态”的正确命令格式应答。广播地址为 0xFF，温湿度上传信息的地址为0xFC。广播及温湿度上传地址的信息不发送“0xBB ，当前状态”的正确命令格式应答。其中当前状态：0x00表示空闲；0x01表示当前为运动状态；0x02表示掉电运行（切断了活动列电源）；0x03表示系统已欠费锁定。
源地址：固定为0xFE，表示计算机的地址。
帧长度：数据的长度。
和校验：对数据的不带进位的累加和。
数据中：第1个字节是命令码。

删除命令汇总：
	命令码
	命令描述
	删除原因

	0xB0
	开启语音
	没有意义。合并到命令码0x66中去。

	0xB1
	关闭语音
	没有意义。合并到命令码0x66中去。

	0xB3
	左移密集架
	没有意义。

	0xBA
	语音留言
	没有意义。

	0xBE
	公告栏信息
	合并到0xB2命令中

	0xBF
	清除公告信息
	对公告信息内容发0就自动清空

	0xC2
	应答液晶屏查询
	重新定义，替代的命令码0x65

	0xC4
	开关日光灯
	没有意义。

	0xC6
	行程设定
	没有意义。

	0xC7
	获取当前故障列
	没有意义。

	0xC9
	获取当前各列状态
	没有意义。

	0xCD
	远程开架的档案信息
	重新定义，替代的命令码0x64

	0xCE
	发送二维码
	没有意义。

	0xF0
	调整列号显示的亮度
	合并到命令码0x66中去。

	0xF3
	设置区号描述信息
	重新定义，替代的命令码0xB2

	0xF4
	档案存放详细信息发送
	重新定义，替代的命令码0x63

	0xF6
	清除全部指纹数据
	没有意义。

	0xF7
	等级指纹模板数据
	没有意义。

	0xF8
	左侧存放档案数量
	细化为存放及借出情况。转到0x63命令码

	0xF9
	右侧存放档案数量
	细化为存放及借出情况。转到0x63命令码

	0xFA
	防夹功能允许
	没有意义。

	0xFB
	防夹功能禁止
	没有意义。

	0xFD
	档案存放信息更新
	没有意义。在0x63命令码中已经包括

	
	
	


有效命令汇总：
	命令码
	兼容性
	说明

	0x3x
	增加
	语音识别器开架命令。计算机管理软件不需要考虑。

	0x60
	√
	批量任务：发送任务数量及状态

	0x61
	√
	批量任务：发送5条任务描述

	0x62
	√
	读取当前版本号信息。

	0x63
	增加
	档案存放详细分布

	0x64
	增加
	远程开架的档案信息。原0xCD命令去除。

	0x65
	增加
	应答架体液晶屏上查询的档案查询结果。原0xC2命令去除。

	0x66
	增加
	架体重要参数设置。

	0x67
	增加
	反馈的结果信息

	0x68
	增加
	机器人等外部需要设备操作到位信号时，用这个命令提前发送操作类型码。该命令2022年3月26日增加

	0x69
	增加
	机器人等第三方设备清空架内人员。该命令2022年6月20日增加。

	0x6A
	增加
	获取某列当前位置信息。该命令2022年7月31日增加。

	0x6F
	增加
	共享的库区空气质量数据

	0xB2
	扩充
	公告栏、电子标牌信息。把原0xBE的公告栏命令扩充到这个命令的子命令8中了。原0xBE命令去除。

	0xB4
	√
	获取当前各列位置

	0xB5
	√
	开启活动列电源

	0xB6
	√
	关闭活动列电源

	0xB7
	√
	温湿度门限

	0xB8
	√
	系统锁定/解锁

	0xB9
	√
	发送单次语音通告

	0xBC
	√
	发送语音提示定制信息。

	0xBD
	修改
	修改管理员密码

	0xC0
	√
	打开密集架

	0xC1
	√
	关闭密集架

	0xC3
	√
	停止架体运行

	0xC5
	√
	获取温湿度

	0xC7
	修改
	获取故障的列号（做心跳支持）2022-3-31增加

	0xCA
	√
	密集架通风

	0xCB
	√
	播放告警音。当温湿度超限时，管理软件可以控制播放告警音。

	0xCF
	√
	同步日期时间

	0xD4
	扩充
	温湿度信息发送。之前是区间共享。现在支持从环控系统共享

	0xF2
	修改
	语音提示播音人参数设置

	0xF5
	√
	应答具体格位点击。发送5条该格位存放的档案目录

	
	
	

	
	
	


发送批量任务数量及状态

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	13byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	14
	0x60
	列号+任务数量+起始编号+10条状态
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。
说明：目的区号支持广播，采用广播时，目的区号为0xFF 。当用户在管理软件上生成任务发送时，采用广播方式。用户在液晶屏上上传0xD6命令码时用单个区号方式。
列号为内部编号，0表示固定列，靠固定列依次为1,2,3，，，如果为0xFF表示该区所有列。
发送当前固定10个任务状态信息，每个状态信息占1个字节，“1”表示待执行任务，2表示已执行的任务。没有的任务用“0”填充。
如果没有任何任务，那么发送的12字节数据全部用0填充即可。
任务编号从1开始，最大不超过250。
发送5条任务描述

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	12byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	N
	0x61
	列号+任务起始编号+5条任务描述
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。
说明：目的区号支持广播，采用广播时，目的区号为0xFF。每个任务描述用GBK编码，每条不超过45字节，每条均以0结束，连续2个0则提前全部结束。
列号为内部编号，0表示固定列，靠固定列依次为1,2,3，，，如果为0xFF表示该区所有列。
任务起始编号必须跟之前0x60命令码中的任务编号相符，也就是：要么相等，要么大于5（总共就10条任务描述，每次发送5条）。

每次发送2个5条任务描述数据包去显示，中间间隔200ms以上。
读取当前固定列控制软件版本号

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1
	0x62
	0x62
	0xEE


返回：0xBB+STATE。
发送档案存放详细分布信息

档案管理软件设计注意事项：设计为用户手动点击同步架体信息或退出编辑界面集中发送一次命令，而不是每变化一个数据就发，以降低通讯数据量及架体存储读写寿命。
帧格式如下：     
	目的地址
	1byte
	源地址
	帧长度N
	命令码
	n   byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	  N
	0x63
	数据
	和校验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。和校验=0x63+数据。
数据格式如下：
   实际内部列号，数据类型，该侧数量（2字节），层数，节数，该侧详细分布数据。

该侧详细分布数据如下：
     该侧第1节各层，该侧第2节各层，，，
     每个数据占2个字节

数据类型定义：

	类型码
	说明

	0
	左侧存放分布

	1
	右侧存放分布

	2
	左侧借出分布

	3
	右侧借出分布


远程开架的档案信息

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	N
	0x64
	数据
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。
数据格式如下（数据≤253字节）：
   实际内部列号、节号、层号、该侧总节数、该侧总层数、序号高字节、序号低字节、总数量高字节、总数量低字节、档案位置信息（以0结束）、档案编号信息（以0结束）、档案文本数据（以0结束）。

节号：最高位表示左右方向，为0表示左侧，1表示右侧。其余7位表示节号，从面板朝里数，1，2，3，，，
层号：从地面向上数，1，2，3，，，

档案位置信息：人员进入到架内后语音播报的完整内容。以0表示该段结束。

档案编号信息：该档案编号，在人员进入到架内后，编号也会播报。以0表示该段结束。
档案文本数据：GBK编码，字符建议用全角表示，但支持半角。以0表示该段结束。
应答架体液晶屏上查询的档案查询结果

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	N
	0x65
	数据
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。

数据内容描述同0x64远程开架的信息描述。但此时，节号及层号信息将不会使用，故这2个字节没有意义，但仍然要填充数据。

用户在架体液晶屏上可以选择对该档案进行开架、翻页等操作。
架体重要参数设置（一般不需要，当固定列不存在屏等情况下使用）

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	15byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	16
	0x66
	数据
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。

数据格式说明如下（0xFF表示维持现状不修改）：

	名称
	字节
	说明

	电子标牌方向
	1
	0---中间，其它值---左右两边

	无人自动熄灭液晶屏背光时间
	2
	高字节在前，单位：秒

	架内无人自动关闭时间
	2
	高字节在前，单位：秒。0表示取消。

	开架补偿
	1
	架体自动关闭后，可能因架体变形等原因回弹导致系统认为仍然处于打开状态。在无人自动关闭允许时，将触发架体反复自动关闭。该设定值允许回弹一定的补偿距离。范围：5-100%。

	运行时间保护
	1
	整个团体的架体运行时间保护。单位：秒。

	正常列号显示亮度
	1
	范围：0-100%

	空闲列号显示亮度
	1
	范围：0-100%

	超限保护距离
	1
	最后列打开超过一个通道的保护距离将自动锁定防止冲出轨道。范围：5-100%。

	温湿度上传时间间隔
	2
	设置架体温湿度数据自动上传的时间间隔。单位：秒。范围：5-1800秒。（只在该区存在温湿度传感器情况下有效）

	温度告警上限
	2
	有符号2字节温度门限（乘10去除小数点）

	湿度告警上限
	1
	范围：0-100%


反馈的结果信息

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	3
	067
	列号+结果信息
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。

说明：该命令是应对档案查询（关键词、编号）及远程开架的回复结果信息。

列号是内部列号，固定列为0，活动列依次为1,2,3，，，不支持广播。
结果信息定义：

	信息码
	意义
	应答的操作

	1
	查询无结果
	档案查询（编号、名称）

	2
	远程开架命令成功
	查询后远程开架


设置操作到位反馈的类型码（2022年3月26日增加）
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	2
	068
	反馈的类型码
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。

说明：该命令应用在机器人等第三方设备需要操作到位反馈位置信息时，提前设置反馈的类型码。类型码定义：1---管理软件命令；2---机器人等外设命令；3---本地操作；4---语音识别器。
机器人等外部设备清空架内人员（2022年6月20日增加）
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	和效验
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1
	069
	0x69
	0xEE


返回：0xBB+STATE。
机器人等外部设备获取某列当前位置信息（2022年7月31日增加）
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	和效验
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	2
	06A
	列号
	0x69
	0xEE


返回：0xBB+STATE

说明：列号为内部编号，靠固定列的活动列依次为1,2,3，，，

返回：0xDB状态码及该列百分比通道开启距离。
同步库区空气质量数据

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	Nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	N+1
	0x6F
	库区空气质量数据
	和效验
	0xEE


目的区号支持广播。

库区空气质量数据定义：

	序号
	项目
	占用字节
	说明

	1
	温度
	2
	2字节放大了十倍的补码表示的有符号温度数据（避开小数点）

	2
	湿度
	1
	湿度数据（0-100%）

	3
	PM2.5
	2
	0 ～ 999μg/ ㎥

	4
	PM10
	2
	0 ～ 999μg/ ㎥

	5
	CO 2 浓度
	2
	0 ～ 2000ppm

	6
	甲醛
	2
	1~1500 μg/m3（即0.001 ～ 1.50mg/ ㎥）

	7
	TVOC
	2
	125-600ppb

	8
	预留扩充
	
	


公告栏、电子标牌信息发送

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	N
	0xB2
	列号+标签信息
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。如果STATE=0表示命令得到正确的执行。和效验=0xB2+数据。列号是发送到标签信息的活动列ID实际列号，0表示固定列，0xFF表示对所有列的广播。编码为GBK或ASCII。标签信息最多200个字符，当超过200个字节时，需要分成2段发送，最多允许2段共400个字节数据。
标签信息第1个字节表示标签类型，定义如下：

	标签类型码
	说明

	0
	公告栏：第1段数据（≤200个字节）

	1
	电子标牌在中间：第1段数据（≤200个字节）

	2
	电子标牌在中间：第2段数据（≤200个字节）

	3
	电子标牌在左侧：第1段数据（≤200个字节）

	4
	电子标牌在右侧：第1段数据（≤200个字节）

	5
	公告栏：第2段数据（≤200个字节）

	6
	电子标牌在左侧：第2段数据（≤200个字节）

	7
	电子标牌在右侧：第2段数据（≤200个字节）

	8
	区号文字描述：只有1段数据（≤200个字节）


        注意：如果超过200个字节，需要分2段发送，则第1段数据必须为偶数字节，由于GBK用2字节编码，而ASCII用1字节，不能拆分GBK汉字到不同的2个数据段中，可以用0x20空格符给第1段数据凑偶数。
 兼容性说明：标签类型码0是把原来0xBE命令码删除后合并而来。标签类型码8是扩充增加。

清空说明：第1段数据如果第1个字节为0表示所有该区域均清空。
左移密集架（无意义，已删除）

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte数据
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	2
	0xB3
	列号
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。列号为实际内部列号。
获取当前各列位置

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1
	0xB4
	0xB4
	0xEE


返回：0xBB+STATE。

固定列返回0xED状态码开始的各位位置信息。详见后续固定列-计算机返回信息说明。
开启活动列电源

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1
	0xB5
	0xB5
	0xEE


返回：0xBB+STATE
关闭活动列电源

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1
	0xB6
	0xB6
	0xEE


返回：0xBB+STATE
系统锁定/解锁

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	2
	0xB8
	操作码
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。如果STATE=0表示命令得到正确的执行。操作码为0表示解锁，其它值为锁定。
温湿度门限设置

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	3byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	4
	0xB7
	温湿度门限
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。如果STATE=0表示命令得到正确的执行。温湿度门限值依次为：有符号2字节温度门限（乘10去除小数点）、1字节湿度门限。和效验=0xB7+温湿度门限。
发送单次语音通告

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	N
	0xB9
	数据
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。
数据：1字节语音通告长度n，n字节GBK编码的语音留言，字母可以半角方式。
和校验：对数据的不带进位的累加和。
发送语音留言

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	N
	0xBA
	数据
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。
数据：1字节语音留言长度n，n字节GBK编码的语音留言，字母可以半角方式。
和校验：对数据的不带进位的累加和。
发送语音提示定制信息

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	N
	0xBC
	数据
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。
数据：长度不超过200字节。分为6个字段，分别是：架体称呼（默认为“密集架”）、存放物品称呼（默认为“档案”）、本地打开描述（默认为“密集架手动打开”）、远程打开描述（默认为“密集架远程打开”）、本地关闭描述（默认为“密集架手动关闭”）、远程关闭描述（默认为“密集架远程关闭”）。每个字段描述均以0结束，如果某字段采用默认方式，则直接写0即可。
提示内容（打开及关闭的描述）中允许插入关键词，分别用ASCII字符的DC1（0x11）代表列号，DC2（0x12）代表架体称呼，DC3（0x13）代表存放物品称呼。
修改管理员密码

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	N
	0xBD
	密码长度、新密码
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。如果STATE=0表示命令得到正确的执行。和效验=0xBD+密码长度+新密码。密码为不超过24个字符的ASCII码。
打开密集架

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte数据
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	2
	0xC0
	打开的列号
	和效验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。其中STATE=0表示当前状态运行，1表示空闲。该命令空闲才被被执行。即返回0xBB，0才能被执行。如返回0xBB，1的话，该命令被忽略。如果计算机前一个命令是发送文本信息的相关命令0x64。发送本命令前需要延时200ms以上，让下面液晶屏有充分的执行时间。列号为内部列号。
关闭密集架

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1
	0xC1
	0xC1
	0xEE


返回：0xBB+STATE。
停止架体运行

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1 
	0xC3
	0xC3
	0xEE


返回：0xBB+STATE。
获取温湿度

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1 
	0xC5
	0xC5
	0xEE


返回：0xBB+STATE。固定列返回0xD4状态码开始的温湿度值，见后面返回说明。
获取当前故障列（2022年3月31日修改）

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1 
	0xC7
	0xC7
	0xEE


返回：0xBB+STATE。

返回0xD5表示的故障列内部编号，0表示该团体正常，否则为靠固定列最近的故障内部列号。
获取当前各列状态（无意义，已删除）

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1 
	0xC9
	0xC9
	0xEE


返回：0xBB+STATE

返回0xD8表示的各列状态。
密集架通风

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	1 
	0xCA
	0xCA
	0xEE


返回：0xBB+STATE。如果STATE=0表示命令得到正确的执行。
播放告警音

帧格式：
	目的区号
	起始
	源地址
	长度
	命令码
	校验
	帧结尾

	
	0xAA
	0xFE
	  1
	0xCB
	0xCB
	0xEE


返回：0xBB+STATE。如果STATE=0，密集架将播放温湿度告警警报声音。
同步日期时间

帧格式如下：     
	目的地址
	1byte
	源地址
	长度N
	命令码
	N   byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	  8
	0xCF
	数据
	和校验
	0xEE


帧格式的数据部分（日期及时间等以十六进制表示）：
年+月+日+时+分+秒+星期（兼容性保留）
温湿度信息

帧格式如下：     
	目的地址
	1byte
	源地址
	长度N
	命令码
	3 byte
	1byte
	1byte

	0xFC
	0xAA
	---
	8
	0xD4
	数据
	和校验
	0xEE


帧格式的数据部分：2字节放大了十倍的补码表示的有符号温度数据（避开小数点），1字节湿度数据（0-100%）。注意：目的地址固定为0xFC，源地址在架体间共享时，该地址是分享温湿度信息的区号。如果计算机要主动发送环控系统的温湿度到架体分享，则该地址填写计算机的固定0xFE的地址即可。
说明：该帧数据之前是密集架之间的区间共享帧，现在扩展到计算机可以发送，用于密集架同步计算机管理软件的环控系统数据情况。
语音提示播音人参数设置

帧格式如下：     
	目的地址
	1byte
	源地址
	长度N
	命令码
	4byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	5
	0xF2
	数据
	和校验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。数据共4个字节，分别为：

	语音提示音量
	架体上语音提示的音量范围：0-100。

	播音人选择
	0-6，分别代表女声、男声等7种选择

	语速
	0-10共十级

	语调
	0-10共十级


具体格位存放5条目录信息

帧格式如下：     
	目的地址
	1byte
	源地址
	长度N
	命令码
	n byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	0xFE
	N
	0xF5
	数据
	和校验
	0xEE


返回：0xBB+STATE。和校验=0xF5+数据。
数据格式如下：
实际内部列号，页号（1字节，每页5条目录，从0开始计算），目录状态（5字节表示5条目录），5条目录描述。
目录状态说明：
0：在库；1：借出；2：注销；3：转移；4：合并；5：其它。
5条目录描述：
    GBK编码，每条不超过45字节，每条均以0结束，连续2个0则提前全部结束
固定列→计算机
采用RS485的半双工信道。介质分配方式为CSMA/CA。服务器端计算机在发送数据前需要侦听信道2ms。如果信道空闲可以发送数据，否则等待一个随机时间后再次侦听信道2ms，，，循环10次发送不成功则失败。
通信波特率为9600bps，8个数据位，1个地址/数据位，2个停止位。当地址/数据位为1时表示给字节为地址，为0表示该字节是数据。
固定列如果有数据发送，等待2ms的空闲时间后即开始发送数据，如果2ms内不空闲，则等待一个随机时间（小于1ms）后再次进入2ms等待，循环10次不成功则退出。以下数据部分以红色表示。长度是数据的长度；而校验是对数据部分进行的。
帧格式示例如下：
	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	N
	N个字节
	命令+数据
	0xEE


信息汇总：
	命令码
	兼容性
	说明

	0x6F
	扩充
	上传空气云测仪数据

	0xD0
	√
	上传中途停止信息。

	0xD1
	√
	密集架到位停止。

	0xD2
	√
	密集架开始打开。

	0xD3
	√
	该区开始关闭。

	0xD5
	修改
	应答0xC7命令的故障列信息反馈（2022年3月31日增加）。

	0xD4
	√
	上传温湿度信息。

	0xD6
	√
	上传批量任务相关请求

	0xD7
	√
	应答的当前固定列版本号

	0xD8
	√
	活动列当前状态汇报

	0xD9
	√
	烟雾告警信息上传（第三方处理）

	0xDA
	新增
	机器人等设备操作架体请求时，拒绝执行（2022年6月20日增加）。

	0xDB
	新增
	应答计算机获取某列当前位置0x6A的命令码（2022年7月31日增加）。

	0xE2
	新增
	具体格位查询请求，用户在分布一览图中点击具体格位产生。

原0xE5命令码不再使用。

	0xE3
	扩充
	统一查询请求

	0xEA
	√
	架体异常停止

	0xEB
	新增
	上传当前架体%进度位置信息。版本V80开始增加

	0xED
	√
	应答的架体当前位置信息查询

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


上传云测仪数据

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾
	

	0xFD
	0xAA
	区号
	N+1
	0x6F+库区空气质量
	
	0xEE
	


库区空气质量数据定义：

	序号
	项目
	占用字节
	说明

	1
	温度
	2
	2字节放大了十倍的补码表示的有符号温度数据（避开小数点）

	2
	湿度
	1
	湿度数据（0-100%）

	3
	PM2.5
	2
	0 ～ 999μg/ ㎥

	4
	PM10
	2
	0 ～ 999μg/ ㎥

	5
	CO 2 浓度
	2
	0 ～ 2000ppm

	6
	甲醛
	2
	1~1500 μg/m3（即0.001 ～ 1.50mg/ ㎥）

	7
	TVOC
	2
	125-600ppb

	8
	预留扩充
	
	


状态上传

中途停止

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	1
	0xD0
	0xD0
	0xEE


到位停止（固定列版本V76以下标准方式）

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	1
	0xD1
	0xD1
	0xEE


2022年3月26日修改（固定列V77版本开始采用）：

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据
	累加和效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	3
	0xD1+列号+类型
	
	0xEE


说明：

如果列号为0表示关闭，否则为打开到位的列号。列号为内部表示，从固定列开始依次1,2,3，，，

类型定义：1---管理软件命令；2---机器人等外设命令；3---本地操作；4---语音识别器；。
密集架打开

帧格式：

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFC
	0xAA
	区号
	2
	0xD2+1字节打开的列号
	0xD2+列号
	0xEE


打开的列号：内部自然列号，靠固定列开始的活动列为1，2，3，，，依次编号。
密集架开始关闭

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	1
	0xD3
	0xD3
	0xEE


温湿度信息上传

帧格式：

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFC
	0xAA
	区号
	4
	0xD4+2字节文档+湿度
	
	0xEE


帧格式的数据部分：2字节放大了十倍的补码表示的有符号温度数据（避开小数点），1字节湿度数据（0-100%）。
应答反馈的故障列号（2022年3月31日）

帧格式：

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFC
	0xAA
	区号
	2
	0xD5+故障的内部列号
	
	0xEE


该命令应对0xC7的计算机查询（可做心跳）。如果该团体无故障，则返回列号为0xFF，否则为靠固定列最近的内部列号，从0开始编号。
上传批量任务相关请求

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	1
	0xD6+列号+类型码+编号
	
	0xEE


类型说明：
	0xD6+列号+0
	请求任务刷新

	0xD6+列号+1+X
	对任务编号X进行远程查询打开操作

	0xD6+列号+2+X
	对任务编号X进行 “标记已执行”操作

	0xD6+列号+3+X
	对任务编号X进行 “载入”操作

	0xD6+列号+4
	对任务进行全部删除操作


列号：固定列为0，靠固定列依次为1,2,3，，，
版本号应答

帧格式：

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	2
	0xD7+版本号
	
	0xEE


帧格式的版本号：十进制表示，十位是主版本号，个位是子版本号。
活动列当前状态汇报

帧格式：
	目的
	起始
	源地址
	长度
	命令码
	列1
	列2
	列n
	效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	n
	0xD8
	状态吗
	状态吗
	状态吗
	Z
	0xEE


状态码：
	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	架内有人
	机械锁定
	右键按下
	左键按下
	右限位
	左限位
	急停
	电机状态


注：本信息是应答计算机查询的。本信息可用于维护及故障判断。
告警信息上传

帧格式：

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	3
	0xD9+告警类型+列号
	
	0xEE


告警类型：1--烟雾告警。

列号：0---固定列。
机器人等设备操作架体请求时，拒绝执行（2022年6月20日）

帧格式：

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	2
	0xDA+异常类型
	
	0xEE


异常类型：0--其它原因；1--通讯故障；2--机械锁定；3--架内有人；4---上电未做初始关闭；5--拉杆保护。
应答计算机获取某列当前位置0x6A的命令码（2022年7月31日）

帧格式：

	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	3
	0xDB+列号+该列通道开启长度
	
	0xEE


说明：该列通道距离长度为百分比，建议大于90%为完全开启，小于5%为关闭到位。列号的最高位为1位表示该团体仍然处于运动状态，列号的最高位为0表示该团体处于静止状态。
具体格位查询请求

兼容性说明：该命令为新增，取代原0xE5命令码
帧格式：
	目的
	起始
	源
	长度
	命令码
	返回列号
	查询类型
	3字节数据
	效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	5
	0xE2
	X1
	X2
	节、层、序号
	Z
	0xEE


返回列号为实际列号，固定列为0。

3字节数据：节号、层号、页号

节号从面板侧朝里数1,2，3，，
层号从地面开始朝上数1，2，3，，

序号从1开始（注意：返回的0xF5页号初始从0开始）。
       查询类型定义：       
	编号
	定义

	0
	左侧该格位所有存放档案

	1
	左侧该格位所有在库档案

	2
	左侧该格位所有借出档案

	3
	右侧该格位所有存放档案

	4
	右侧该格位所有在库档案

	5
	右侧该格位所有借出档案


统一查询请求

帧格式：
	目的
	起始
	源地址
	长度
	命令码
	返回列号
	查询类型
	查询数据
	效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	N
	0xE3
	X1
	X2
	Data
	Z
	0xEE


效验Z=0xE3+X1+X2+Data。长度N=查询数据长度+3
返回列号为实际列号，固定列为0。
查询类型：
	类型号
	说明
	类型号
	说明

	1
	名称查询
	2
	编号查询

	3
	本列在库（停用）
	4
	本列借出（停用）

	5
	打开上次查询结果的列
	6
	查询上次查询的第一页

	7
	查询上次查询的上一页
	8
	查询上次查询的下一页

	9
	查询上次查询的最后页
	10
	本列左侧刷新请求

	11
	本列右侧刷新请求
	
	

	
	
	
	


请求某格位存放档案信息
架体异常停止
帧格式：
	目的
	起始
	源地址
	长度
	命令码
	列号
	类型
	效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	3
	0xEA
	X1
	X2
	Z
	0xEE


效验Z=0xEA+X1+X2。列号是内部实际列号，从固定列开始1,2,3，，。
急停类型：
	0
	1
	2
	3
	4

	上电
	操作完毕
	中途停止
	远程停止
	对射器等

	5
	6
	7
	8
	9

	挤压保护
	行程保护
	运行时间
	架内有人
	未距离设置

	10
	
	
	
	

	异常
	
	
	
	


架体当前位置信息（%进度）2022年5月20日增加，版本V80（含）以上支持
当计算机发送0xB4命令码时，固定列响应该命令，返回0xEB状态码开始的各架体位置信息。活动列在检测到架体位置变化时，也会主动上传该信息。
帧格式：
	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	1byte命令码
	整区位置
	效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	n
	0xEB
	各列位置
	
	0xEE


说明：固定列判断整区位置信息，位置变化超过一个门限，发送整区位置信息给计算机。每列位置占1个字节，通道百分百表示。各列位置顺序为第1列，第2列，，，第N列
架体当前位置信息（版本V80以下）
     当计算机发送0xB4命令码时，固定列响应该命令，返回0xED状态码开始的各架体位置信息。活动列在检测到架体位置变化时，也会主动上传该信息。
帧格式：
	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	1byte命令码
	整区位置
	效验
	帧结尾

	0xFE
	0xAA
	区号
	n
	0xED
	各列位置
	
	0xEE


说明：固定列判断整区位置信息，位置变化超过一个门限，发送整区位置信息给计算机。每列位置占2个字节，高字节在前。各列位置顺序为第1列，第2列，，，第N列
区间通讯（会在线路上看到的数据，不需要处理）
当固定列在中间时，有固定列彩屏与无固定列彩屏间的固定列之间的通讯协议。
帧格式示例如下：
	目的地址
	起始
	源地址
	长度
	数据（包括命令码）
	累加和效验
	帧结尾

	区号
	0xAA
	区号
	N
	N个字节
	命令+数据
	0xEE


命令及应答一览表：
	下行发送
	上行发送

	命令码
	数据
	功能
	命令码
	数据
	功能

	0x10
	位置及参数
	温湿度位置设置
	无
	无
	执行无应答

	0x11
	列号设置
	显示列号设置
	无
	无
	执行无应答

	0x94
	监听时间
	命令下区进行活动列信道监听
	0xA4
	监听结果
	返回监听结果

	0x93
	显示列号、探测包数
	上区探测下区单个活动列
	0xA3
	探测结果
	返回单个活动列探测结果信息

	0x95
	
	上区探测下区全部活动列
	0xA5
	探测结果
	返回该区全部活动列探测结果信息

	0x90
	显示列号
	打开下区某列
	无
	无
	执行无应答

	0x91
	无
	上区关闭下区密集架
	无
	无
	执行无应答

	0x92
	显示列号
	获取防夹等级
	0x72
	防夹参数
	返回某列防夹参数

	0x96
	显示列号
	设置下区照明参数
	无
	无
	执行无应答

	0x97
	无
	下区通风
	无
	无
	执行无应答

	0x98
	无
	下区距离测试
	无
	无
	执行无应答

	0x99
	无
	下区异常关闭
	无
	无
	执行无应答

	0x9A
	通道距离
	设置一个通道距离
	无
	无
	执行无应答

	0x9B
	超限保护
	设置下区超限保护
	无
	无
	执行无应答

	0x9C
	8字节
	设置下区性能参数
	无
	无
	执行无应答

	0x9F
	开/关
	下区架体锁定处理
	无
	无
	执行无应答

	0x80
	电源控制
	延时电源开启
	无
	无
	执行无应答

	固定列在中间情况下，下区发来的信息由固定列液晶屏进行显示处理。
	0xA6
	
	统一状态上传

	
	0xA6
	显示列号
	通讯故障

	
	0xA7
	显示列号
	架内有人

	
	0xA8
	类型、数据
	请求上区记录操作类型

	
	0xA9
	无
	下区获取自动关闭时间

	
	0xAA
	列号、停止类型
	下区第XX中途停止类型

	
	0xAB
	显示列号
	机械锁定

	
	0xAC
	显示列号
	摇开距离太大

	
	0xAD
	无
	下区运动状态

	
	0xAE
	无
	下区关闭到位状态

	
	0xAF
	启停背光
	下区启停背光

	0x84
	数据
	设置RGB模块命令
	无
	无
	执行无应答

	0x85
	显示列号等
	设置下区防夹参数
	无
	无
	执行无应答

	0x87
	显示列号等
	设置下区最高速度
	无
	无
	执行无应答

	0x88
	标牌方向
	设置下区标牌方向
	
	
	

	0x89
	显示列号
	获取速度等级
	0x79
	最高速度等
	应答最高速度、最低速度、提速等级

	0x8A
	数据
	定制化显示命令
	无
	无
	执行无应答

	0x8D
	数据
	全屏文本参数
	无
	无
	执行无应答

	0x8E
	数据
	语音提示参数
	无
	无
	执行无应答

	0x8F
	数据
	开关架内照明
	无
	无
	执行无应答

	
	
	
	
	
	


下行
温湿度参数设置

	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	6byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	7
	0x10
	数据
	和效验
	0xEE


温湿度参数分别是：2字节本区温湿度刷新时间输入值（自身温湿度情况下，单位秒）、2字节温度告警门限输入值（扩大十倍）、外部温湿度的区号输入值、湿度告警门限输入值。
显示列号设置

	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	9byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	11
	0x11
	数据
	和效验
	0xEE


10字节数据分别是：1字节电子标牌方向，8字节列号显示配置信息,1字节分辨率。

1字节电子标牌方向：0-中间，1-左右两侧

8字节列号显示配置信息：左上角X（2字节），左上角Y坐标（2字节），显示颜色（2字节），0（字库位置），字符X方向点阵数（0表示复位）。

1字节当前屏幕分辨率：0---1024*768，1---800*600
定制化显示命令0x8A
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	nbyte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	n+1
	0x8A
	数据
	和效验
	0xEE


无固定列屏的下区收到该命令后，直接用0x45命令码转发给相应活动列就行（数据第1字节是显示列号）。
开关架内照明
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	3
	0x8F
	显示的列号
	开关
	和效验
	0xEE


开关数据为0表示开启照明，其它值为关闭。
打开下区某列
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	n+1
	0x90
	显示的列号
	和效验
	0xEE


和效验=0x90+显示的列号。
关闭下区密集架
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	1 
	0x91
	0xE1
	0xEE


获取防夹等级
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	2 
	0x92
	显示列号
	和效验
	0xEE


说明：注意“显示列号”是密集架上的显示列号，非传统的内部列号！和效验=0x92+显示列号。
探测下区单个活动列信道
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	3
	0x93
	显示的列号
	包数
	和效验
	0xEE


和效验=0x93+显示的列号+包数。显示列号落入本区，则探测后用0xA3应答。
命令下区进行活动列信道监听
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	2
	0x94
	监听时间（秒）
	和效验
	0xEE


和效验 = 0x94+监听时间。
探测下区全部活动列信道
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	3
	0x95
	显示的列号
	包数
	和效验
	0xEE


和效验=0x95+显示的列号+包数。显示列号落入本区，则探测后用0xA5应答。
设置架内延时熄灭照明参数
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	2byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	4
	0x96
	显示的列号
	时间
	和效验
	0xEE


2字节延时熄灭时间，单位0.1秒，0表示无延时。
下区通风
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	1 
	0x97
	0x97
	0xEE


下区距离测试
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	1 
	0x98
	0x98
	0xEE


下区异常关闭
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	1 
	0x99
	0x99
	0xEE


设置一个通道的距离
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	2
	0x9A
	通道距离（厘米）
	和效验
	0xEE


和效验 = 0x9A+通道距离。
设置降速距离
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	2
	0x9B
	超限保护距离（%）
	和效验
	0xEE


和效验 = 0x9A+超限保护距离。
下区性能参数设置
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	8byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	10
	0x9C
	性能参数
	和效验
	0xEE


性能参数分别是：2字节自动黑屏、2字节自动关闭、1字节开架补偿百分比、1字节运行时间保护、1字节列号显示正常亮度、1字节列号显示黑屏亮度。
下区通道相机调试设置（2022年2月6日）
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	2byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	3
	0x9D
	功能码、显示列号
	和效验
	0xEE


和效验 = 0x9D+功能码+显示列号。

功能码定义：

--开启该相机并连续异物识别。

--关闭该相机。
--该区所在区异物识别功能启用。
--该区所在区异物识别功能关闭。
开/关下区活动列电源
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	2
	0x9E
	开启或关闭
	和效验
	0xEE


和效验 = 0x9E+控制码。当控制码为0表示关闭活动列电源，其余表示打开活动列电源。
下区锁定/解锁
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	2
	0x9F
	锁定或解锁
	和效验
	0xEE


和效验 = 0x9F+控制码。锁定或解锁标识为0表示锁定，1为解锁。
取消温湿度告警（2014年6月1日）
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	2 
	0x80
	0x80
	0xEE


设置语音音量及播音员类型（2015年10月13日）
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	2byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	3 
	0x81
	音量、播音员
	0xEE


播音员类型码：0-5
设置RGB模块命令
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	3byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	4 
	0x84
	列号、命令类型、颜色编号
	0xEE


播音员类型码：0-5
列号为显示列号，列号为0表示对所有列。
说明：命令类型：1--预览颜色；2--设置颜色；3--启用红外遥控；4--禁用红外遥控。
设置防挤压力度参数
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	3byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	5 
	0x85
	列号、3个参数
	0xEE


列号为显示列号，0表示全区设置。3个参数定义分别为：固定门限输入值、自适应门限输入值、持续计数值输入值。
设置速度参数
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	2byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	4 
	0x87
	显示列号、5个参数
	0xEE


5个参数分别为：最高速度、最低速度、提速等级、降速等级、降速距离
设置下区电子标牌方向

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	1byte
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	上区
	2
	0x88
	电子标牌方向
	和效验
	0xEE


电子标牌方向：0-中间；其它值-左右两边
发送下区的语音位置信息内容
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	Nbyte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	3 
	0x8C
	语音提示信息内容
	0xEE


固定列收到上区发来的该信息，信息内容分别是：位置信息长度、总信息长度、信息内容。
固定列收到后，存储在InputData[57]开始的位置，InputData[55]是位置信息长度，InputData[56]是总信息长度。在检测到架内有人时，语音播报档案存放位置信息。
全屏文本参数设置
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	6byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	3
	0x8D
	5个参数、显示列号
	0xEE


无屏的固定列收到上区发来的该信息，5个参数定义如下：

分别是：区域区分（1-5）、颜色编号、字体编号（0-6）、2字节16位颜色

颜色编号没有意义，这里只是为了兼容彩色列显的数据保存问题。
区域区分：1-区号文字；2-公告栏；3-中间电子标牌；4-左侧电子标牌；5-右侧电子标牌

列号为显示列号。为0表示全区同步。
语音提示参数设置

帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte命令码
	Nbyte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	3
	0x8E
	N个参数
	0xEE


无屏的固定列收到上区发来的该信息后，什么也不做，直接转发到语音板。
上行
统一状态信息上传到上区液晶屏显示
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	3byte数据
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	4
	0xA6
	状态码、显示列号、距离
	和效验
	0xEE


说明：和效验=0xA6 +3字节数据
状态码各位定义如下：
	状态码
	附加数据
	说明

	0
	无
	团体锁定状态

	1
	无
	运动状态

	2
	显示列号
	通讯故障

	3
	无
	关闭状态

	4
	显示列号、打开距离
	打开状态

	5
	显示列号、人员数量
	架内有人

	6
	小时、分钟
	预计自动关闭时间

	7
	
	通风状态


团体锁定/解锁
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	1byte数据
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	7
	0xA7
	开关信号
	和效验
	0xEE


说明：开关信号为0表示锁定，其它值为解锁
防夹参数应答（新的V5.0以上电流检测）
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	6byte数据
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	7
	0xA1
	防夹参数
	和效验
	0xEE


说明：和效验=0xA1 +6字节防夹参数
6字节防夹参数：固定门限，自适应门限，持续计数值，启动阶段最大电流、稳态平均电流、运行时触发的最大计数值
防夹等级应答（老的V4.0以下电流检测）
帧格式：
	1byte
	1byte
	1byte
	1byte
	命令码
	1byte数据
	1byte
	1byte

	目的区号
	0xAA
	区号
	2
	0xA2
	防夹等级
	和效验
	0xEE


说明：和效验=0xA2 +防夹等级。
单个活动列信道探测结果应答
帧格式：
	目的
	起始
	源地址
	长度
	命令码
	列号
	包数
	效验
	帧结尾

	上区
	0xAA
	本区
	3
	0xA3
	X1
	X2
	Z
	0xEE


效验Z=0xA3+X1+X2。其中列号为显示的列号。
活动列信道监听结果应答
帧格式：
	目的
	起始
	源地址
	长度
	命令码
	监听结果
	效验
	帧结尾

	上区
	0xAA
	本区
	n+1
	0xA4
	n字节
	Z
	0xEE


效验Z=0xA4 +n字节结果。
本区所有列活动列信道探测结果应答
帧格式：
	目的
	起始
	源地址
	长度
	命令码
	列数量
	列号、包数
	效验
	帧结尾

	上区
	0xAA
	本区
	n
	0xA5
	X1
	X2
	Z
	0xEE


效验Z=0xA5+X1+X2。列数量为该区的总列数，列号为显示的列号。
请求上区记录操作的类型
帧格式：
	目的
	起始
	源地址
	长度
	命令码
	类型
	列号
	效验
	帧结尾

	上区
	0xAA
	本区
	3
	0xA8
	X1
	X2
	Z
	0xEE


效验Z=0xA8+X1+X2。其中列号为显示的列号
处理下区中途停止类型
帧格式：
	目的
	起始
	源地址
	长度
	命令码
	显示列号
	类型
	效验
	帧结尾

	上区
	0xAA
	本区
	3
	0xAA
	X1
	X2
	Z
	0xEE


效验Z=0xAA+X1+X2。其中列号为显示的列号
中途停止类型：
1：中途停止；2：架内触发；3：挤压保护；4：行程保护；5：运行时间保护；6：网络停止
语音识别命令（地址固定为250）
	命令码
	参数
	说明

	0x3F
	1字节。1表示开启，0为关闭
	开关语音识别命令

	
	
	

	
	
	

	
	
	


